**記載例**

竣工検査時に問題となった事例

会社名

受講者名

|  |  |
| --- | --- |
| 竣工検査時に問題となった事例 | |
| 事業名 | 河川災害復旧事業 |
| 問  題  の  概  要 | ・盛土量 V=80㎥　延長　L=40m　の築堤工事において、土の品質管理として締固め試験を２回行ったが、試験回数が不足との指摘を受けた。  共通仕様書では、（築堤は1,000㎥に１回の割合、または堤体延長20mに３回の割合の内、測定頻度の高い方で実施する。１回の試験につき３孔で測定し、３孔の平均値で判定を行う。）となっている。 |
| 問  題  と  な  っ  た  経  緯 | ・基準では、延長 L=40m のため６回の測定となるが、盛土量がV=80㎥ と少ないため、監督員と口頭で協議して２回の測定としたものの、検査時に回数不足との指摘を受け、協議書として残すよう指導を受けた。 |

　説明に必要なときは作図もお願いします。（フリーハンドで結構です）

竣工検査時に問題となった事例

会社名

受講者名

|  |  |
| --- | --- |
| 竣工検査時に問題となった事例 | |
| 事業名 |  |
| 問  題  の  概  要 |  |
| 問  題  と  な  っ  た  経  緯 |  |

　説明に必要なときは作図もお願いします。（フリーハンドで結構です）